STUDIO TECNICO QUALITY LIFE
Via Mazzini n. 64
19038 - Sarzana (SP)
Telefono 0187622198 - Fax 0187627172
e-mail info@geonetwork.it	

CONDOMINIO CIELO ALTO	

Prospetto riassuntivo delle prestazioni termiche dell'edificio

			

	IL TECNICO		

Condominio

Nome	CONDOMINIO CIELO ALTO	
Codice Fiscale	00312890114	
Indirizzo	CORSO VITTORIO EMANUELE II, 67, 10121 TORINO (TO)	

Amministratore

Cognome e nome	ROSSI PAOLO	
Codice Fiscale	RSSPLA68L06L219H	
Indirizzo	CORSO VITTORIO EMANUELE II, 67, 10024 TORINO (TO)	

Responsabile degli impianti

Cognome e nome	VERDI GIUSEPPE	
Codice Fiscale	VRDGPP75P09L219M	
Indirizzo	VIA CAVOUR 189, 10024 MONCALIERI (TO)	

Fabbisogno annui di energia termica utile dell'edificio

Fabbisogno annuo di energia termica utile dell'edificio per climatizzazione invernale (Qh,cli) [kWh])	71.730,74	
Fabbisogno annuo di energia termica utile dell'edificio per ACS (Qh,cli) [kWh])	24.637,61	

Vettori energetici

1 - Teleriscaldamento

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Qve,cli,m [kWh]	3.358	3.002	2.438	677	0	0	0	0	0	0	1.986	3.303	
Qve,acs,m [kWh]	374	368	438	669	360	336	334	346	352	388	428	428	

2 - Energia elettrica

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Qve,cli,m [kWh]	112	88	51	0	0	0	0	0	0	0	56	107	
Qve,acs,m [kWh]	38	31	26	0	0	0	0	0	0	0	34	40	

Generatori

1 - Impianto solare termico

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Qgn,cli,m [kWh]	132	188	279	235	0	0	0	0	0	0	126	123	
Qgn,acs,m [kWh]	14	22	49	140	414	458	534	475	382	281	27	15	
Qecc,m [kWh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2 - Generatore a combustione

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Qgn,cli,m [kWh]	16.065	14.363	11.667	3.239	0	0	0	0	0	0	9.503	15.804	
Qgn,acs,m [kWh]	1.790	1.764	2.096	1.934	1.725	1.609	1.599	1.657	1.684	1.858	2.048	2.051	
Ƞm [-]	1,04	1,04	1,04	0,84	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	

Unità immobiliari

1 - App. int. 1

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Qh,cli,m [kWh]	2.339	1.912	1.445	409	0	0	0	0	0	0	1.189	2.014	
Qh,acs,m [kWh]	240	215	236	217	194	181	180	186	189	209	230	240	

2 - App. int. 2

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Qh,cli,m [kWh]	1.525	1.236	904	242	0	0	0	0	0	0	727	1.298	
Qh,acs,m [kWh]	178	160	175	162	144	134	133	138	141	155	171	178	

3 - App. int. 3

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Qh,cli,m [kWh]	2.020	1.646	1.233	343	0	0	0	0	0	0	1.007	1.733	
Qh,acs,m [kWh]	236	212	232	214	191	178	177	183	186	206	227	236	

4 - App. int. 4

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Qh,cli,m [kWh]	1.782	1.455	1.079	293	0	0	0	0	0	0	884	1.528	
Qh,acs,m [kWh]	218	196	214	198	176	165	163	169	172	190	210	218	

5 - App. int. 5

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Qh,cli,m [kWh]	1.763	1.439	1.079	301	0	0	0	0	0	0	866	1.507	
Qh,acs,m [kWh]	221	199	217	200	178	166	165	171	174	192	212	221	

6 - App. int. 6

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Qh,cli,m [kWh]	1.772	1.438	1.061	289	0	0	0	0	0	0	864	1.515	
Qh,acs,m [kWh]	200	180	197	181	162	151	150	155	158	174	192	200	

7 - App. int. 7

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Qh,cli,m [kWh]	1.958	1.598	1.198	336	0	0	0	0	0	0	973	1.678	
Qh,acs,m [kWh]	239	214	234	216	193	180	179	185	188	208	229	238	

8 - App. int. 8

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Qh,cli,m [kWh]	1.599	1.290	935	247	0	0	0	0	0	0	763	1.363	
Qh,acs,m [kWh]	161	145	158	146	130	121	121	125	127	140	154	161	

9 - App. int. 9

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Qh,cli,m [kWh]	2.625	2.152	1.646	476	0	0	0	0	0	0	1.355	2.266	
Qh,acs,m [kWh]	240	215	235	217	194	181	179	186	189	209	230	239	

10 - App. int. 10

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Qh,cli,m [kWh]	1.776	1.448	1.082	299	0	0	0	0	0	0	871	1.519	
Qh,acs,m [kWh]	197	177	193	178	159	148	147	153	155	171	189	197	

Locali ad uso collettivo

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Non ci sono locali ad uso collettivo													

Altri dati

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Qid,cli,m [kWh]	18.510	15.163	11.459	3.333	0	0	0	0	0	0	9.237	15.875	

Legenda
Qve,cli,m	fabbisogno mensile del singolo vettore energetico per climatizzazione invernale,[kWh,m³ o kg]	
Qve,acs,m	fabbisogno mensile del singolo vettore energetico per ACS, [kWh,m³ o kg]	
Qgn,cli,m	fabbisogno mensile di energia termica utile applicato al singolo generatore perclimatizzazione invernale, [kWh]	
Qgn,acs,m	fabbisogno mensile di energia termica utile applicato al singolo generatore perACS, [kWh]	
Ƞm	rendimento mensile del generatore, [-]	
COPm	coefficiente di prestazione mensile della pompa di calore, [-]	
Qecc,m	eccedenza mensile dell'impianto solare termico, [kWh]	
Qh,cli,m	fabbisogno mensile di energia termica utile della singola zona utenza (unità immobiliareo locale ad uso collettivo) per climatizzazione invernale[kWh]	
Qh,acs,m	fabbisogno mensile di energia termica utile della singola zona utenza (unità immobiliareo locale ad uso collettivo) per ACS[kWh]	
Ptub,m	perdite mensili delle tubazioni a vista nei locali, [kWh]	
Pcli,m	perdite mensili dell'impianto di climatizzazione invernale, [kWh]	
Qh,id,cli,m	fabbisogno mensile ideale di energia termica utile dell'edificioper climatizzazione invernale[kWh]	

Data di emissione del documento:	15/12/2015	
Firma di chi ha eseguito il calcolo